1
00:00:10,837 --> 00:00:21,359
Η SpicY Productions παρουσιάζει!!!!!!

2
00:01:05,090 --> 00:01:06,687
 Για πρώτη φορά στην ιστορία 

3
00:01:08,344 --> 00:01:12,162
άνθρωποι και μηχανές συνεργάζονται για να πραγματοποιήσουν ένα όνειρο 

4
00:01:12,632 --> 00:01:18,457
Μια δύναμη ενοποίησης που δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα, ανεξάρτητη από φυλή θρησκεία ή χρώμα 

5
00:01:18,763 --> 00:01:23,250
Μια νέα εποχή στην οποία η επικοινωνία συνδέει πραγματικά τους ανθρώπους 

6
00:01:25,736 --> 00:01:29,692
Είναι το Ξημέρωμα του Δικτύου 

7
00:01:32,471 --> 00:01:36,777
Για να δεις πως λειτουργεί κάνε κλικ στον σύνδεσμο για να ξεκινήσει το ταξίδι στο Δίκτυο

8
00:01:41,242 --> 00:01:45,681
 Για να δούμε τι συνέβη όταν έκανες κλικ στον σύνδεσμο  

9
00:01:46,447 --> 00:01:48,447
Ξεκίνησε μια ροή από πληροφορία

10
00:01:48,718 --> 00:01:52,170
η οποία κατέληξε στο προσωπικό σου ταχυδρομείο όπου ο κύριος ΙΡ την χωρίζει σε πακέτα

11
00:01:53,461 --> 00:01:56,366
τα οποία παίρνουν ένα όνομα και στέλνονται στο Δίκτυο.

12
00:01:56,964 --> 00:02:01,403
Κάθε πακέτο έχει συγκεκριμένο μέγεθος για αυτό το ταχυδρομείο πρέπει να αποφασίζει πως θα διασπάσει την Πληροφορία και πως θα την πακετάρει. 

13
00:02:03,296 --> 00:02:12,262
Σε κάθε πακέτο πρέπει να μπει μια ετικέτα η οποία έχει σημαντικές πληροφορίες όπως η διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη και τον τύπο του πακέτου

14
00:02:28,206 --> 00:02:36,604
Επειδή αυτό το συγκεκριμένο πακέτο θα βγει στο Internet θα πάρει και μια επιπλέον διεύθυνση για τον Proxy Server του οποίου τη λειτουργία θα δούμε στη συνέχεια .

15
00:02:40,177 --> 00:02:45,646
Το πακέτο ξεκινάει τη διαδρομή του για το τοπικό δίκτυο (LAN). 

16
00:02:46,349 --> 00:02:53,569
Αυτό το δίκτυο χρησιμοποιείται για να διασυνδέσει όλους τους τοπικούς υπολογιστές, δρομολογητές και εκτυπωτές έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταλλάξουν πληροφορίες μέσα στο φυσικό χώρο ενός κτιρίου

17
00:02:54,515 --> 00:02:58,517
Το LAN είναι δυστυχώς ένας ανεξέλεγκτος χώρος στον οποίο δυστυχώς συμβαίνουν ατυχήματα 

18
00:03:08,872 --> 00:03:17,852
Μέσα στη λεωφόρο του LAN κυκλοφορούν πολλά είδη διαφορετικών πακέτων IP πακέτα, novel πακέτα, appletalk πακέτα κλπ.

19
00:03:20,253 --> 00:03:26,058
Ο τοπικός δρομολογητής διαβάζει τη διεύθυνση του πακέτου και αν απαραίτητο μεταφέρει το πακέτο σε ένα άλλο δίκτυο .

20
00:03:26,648 --> 00:03:31,537
Ο δρομολογητής αποτελεί ένα σύμβολο ελέγχου σε έναν φαινομενικά ανεξέλεγκτο κόσμο  

21
00:03:42,692 --> 00:03:51,289
Δουλεύει συστηματικά μεθοδικά και ακούραστα συντηρητικά αλλά μερικές φορές όχι με την ταχύτητα που θα έπρεπε... 

22
00:03:53,704 --> 00:03:57,732
Τουλάχιστον όμως σε γενικές γραμμές αποτελεσματικά 

23
00:04:10,761 --> 00:04:17,635
Μόλις το πακέτο φύγει από τον δρομολογητή παίρνει το δρόμο του για την τοπική γραμμή Internet προς τον δρομολογητή switch  

24
00:04:18,852 --> 00:04:26,165
Ο δρομολογητής switch είναι πιο αποτελεσματικός από τον απλό δρομολογητή και σαν ένα παιχνίδι pinball δρομολογεί τα πακέτα 

25
00:04:44,339 --> 00:04:54,310
Μόλις φτάσουν τα πακέτα στον προορισμό τους παραλαμβάνονται από το λειτουργικό σύστημα προκειμένου να σταλούν στο επόμενο επίπεδο 

26
00:04:55,027 --> 00:04:58,680
Το οποίο στην συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί ο Proxy.

27
00:04:59,315 --> 00:05:06,224
Ο Proxy χρησιμοποιείται από πολλές εταιρίες ως ο μεσάζων που έχει ως ρόλο να ελαφρύνει λίγο τη δουλειά της τοπικής σύνδεσης Internet καθώς και για λόγους ασφάλειας.

28
00:05:09,436 --> 00:05:14,819
Όπως βλέπεις τα πακέτα δεν έχουν όλα το ίδιο μέγεθος,  το οποίο εξαρτάται από το περιεχόμενό τους 

29
00:05:34,015 --> 00:05:39,867
 Ο Proxy ανοίγει τα πακέτα και διαβάζει τη WEB διεύθυνση ή αλλιώς URL 

30
00:05:40,625 --> 00:05:44,336
και αν η διεύθυνση είναι επιτρεπτή τότε το πακέτο στέλνεται στο Internet   

31
00:05:51,083 --> 00:06:00,818
υπάρχουν κάποιες διευθύνσεις οι οποίες δεν ικανοποιούν τα κριτήρια του Proxy 

32
00:06:03,000 --> 00:06:06,648
οπότε και καταστρέφεται όλο το πακέτο...

33
00:06:09,000 --> 00:06:13,013
όσα πακέτα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Proxy ξαναπαίρνουν τον δρόμο τους

34
00:06:23,536 --> 00:06:27,668
 επόμενη στάση το firewall 

35
00:06:30,795 --> 00:06:33,096
Το firewall μιας εταιρίας εξυπηρετεί δυο σκοπούς 

36
00:06:34,760 --> 00:06:39,420
Την αποφυγή εισόδου κακόβουλης πληροφορίας από το Internet στο τοπικό δίκτυο   και

37
00:06:39,978 --> 00:06:44,509
Την αποφυγή εξόδου πληροφορίας από το τοπικό δίκτυο στο Internet 

38
00:06:47,856 --> 00:06:56,594
Μόλις περάσουν τα πακέτα το firewall ένας δρομολογητής παίρνει τα πακέτα και τα τοποθετεί σε έναν δρόμο μικρότερου πλάτους ή αλλιώς bandwith 

39
00:06:56,985 --> 00:07:00,896
Ο δρόμος αυτός δεν είναι αρκετά φαρδύς για να δεχτεί όλα τα πακέτα 

40
00:07:01,108 --> 00:07:05,872
Μπορεί να αναρωτηθείς τι συμβαίνει σε όλα τα πακέτα που δεν τα καταφέρνουν να φτάσουν στον προορισμό τους...

41
00:07:06,795 --> 00:07:14,789
Όταν ο κύριος IP δεν λάβει επιβεβαίωση μέσα σε ένα χρονικό διάστημα ότι το πακέτο έχει παραληφθεί τότε στέλνει πάλι το πακέτο 

42
00:07:16,864 --> 00:07:26,663
 Τώρα είμαστε έτοιμοι να μπούμε στον κόσμο του παγκόσμιου ιστού. Είναι ενα δίκτυο από πολλά δίκτυα που επεκτείνεται σε όλο τον πλανήτη 

43
00:07:28,185 --> 00:07:32,396
Εδώ δρομολογητές και switches πραγματοποιούν συνδέσεις μεταξύ δικτύων 

44
00:07:33,246 --> 00:07:39,473
Ο παγκόσμιος ιστός είναι ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον από το προστατευμένο περιβάλλον του τοπικού LAN. 

45
00:07:40,811 --> 00:07:46,470
Επικρατεί ένα είδος wild west στο οποίο υπάρχουν πολλές δυνατότητες και πολλά μέρη να εξερευνήσει και να πάει κάποιος 

46
00:07:47,280 --> 00:07:54,758
Λόγω ελάχιστων κανονισμών και ελέγχου νέες ιδέες βρίσκουν χώρο ανάπτυξης  

47
00:07:55,472 --> 00:07:59,189
Αλλά λόγω αυτής της ελευθερίας παραμονεύουν και πολλοί κίνδυνοι 

48
00:07:59,750 --> 00:08:03,493
Ποτέ δεν ξέρεις αν θα συναντήσεις το Ping of death.

49
00:08:04,315 --> 00:08:07,668
(Θα σας πω στο τέλος τι είναι αυτό!!!!)

50
00:08:12,819 --> 00:08:20,333
Τα πακέτα παίρνουν τον δρόμο τους μέσω τηλεφωνικών γραμμών, δορυφορικών συνδέσεων ή ακόμα μέσω υπερατλαντικών συνδέσεων  

51
00:08:21,323 --> 00:08:27,428
Δεν παίρνουν πάντα τον συντομότερο ή τον καλύτερο δρόμο αλλά... στο τέλος θα φτάσουν στον προορισμό τους... 

52
00:08:28,419 --> 00:08:35,185
Ίσως για αυτό ονομάζεται πολλές φορές ο παγκόσμιος ιστός WWW (World Wide Wait) 

53
00:08:36,297 --> 00:08:42,145
Αν όλα όμως πάνε καλά ένα πακέτο μπορεί μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα να κάνει το γύρο του κόσμου έως και πέντε φορές 

54
00:08:47,305 --> 00:08:50,916
Βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος του προορισμού μας και θα συναντήσουμε ένα άλλο firewall

55
00:08:52,209 --> 00:09:04,435
Ανάλογα με το είδος το πακέτου που έχεις στείλει το firewall μπορεί να είναι σύμμαχος ή εχθρός σου.. Εξαρτάται σε ποια πλευρά είσαι και ποιες είναι οι διαθέσεις σου..

56
00:09:05,373 --> 00:09:12,856
To firewall αφήνει να περάσουν μόνο αυτά τα πακέτα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις του.

57
00:09:14,101 --> 00:09:21,342
Αυτό το firewall λειτουργεί μόνο στις θύρες 80 και 25. όλα τα πακέτα που ζητάνε πρόσβαση σε διαφορετική θύρα καταστρέφονται.

58
00:09:35,281 --> 00:09:46,436
Η θύρα 25 χρησιμοποιείται για πακέτα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενώ η θύρα 80 αποτελεί την είσοδο για πακέτα για τον τοπικό web server. 

59
00:09:47,897 --> 00:09:51,691
Μέσα στο firewall τα πακέτα ελέγχονται λεπτομερέστερα 

60
00:09:52,504 --> 00:09:58,503
Μερικά πακέτα περνάνε με ευκολία από το τελωνείο, ενώ κάποια άλλα ελέγχονται σχολαστικότερα. 

61
00:09:58,853 --> 00:10:05,178
Συνήθως το firewall δεν μπορεί να ξεγελαστεί εύκολα όπως και σε αυτή την περίπτωση ενός death package  

62
00:10:05,161 --> 00:10:10,581
Που προσπαθεί να μεταμφιεστεί σαν ένα αθώο πακέτο 

63
00:10:15,071 --> 00:10:20,731
Για τα πακέτα που έφτασαν ως εδώ το ταξίδι έχει σχεδόν τελειώσει

64
00:10:22,813 --> 00:10:27,909
Εξαρτάται πια μόνο από το λειτουργικό σύστημα για να φτάσει στην συγκεκριμένη τοπική εφαρμογή web. 

65
00:10:29,683 --> 00:10:34,313
Σήμερα ένας web server μπορεί να τρέξει σε υπολογιστή κάθε μεγέθους 

66
00:10:34,986 --> 00:10:38,853
Από mainframe μέχρι  PC. 

67
00:10:44,817 --> 00:10:50,526
Θυμήσου ότι πρόκειται για το ξημέρωμα του δικτύου στο οποίο όλα μπορεί να συμβούν 

68
00:10:54,996 --> 00:10:59,542
Ένα προς ένα λαμβάνονται τα πακέτα, ανοίγονται και ξεπακετάρονται 

69
00:11:03,433 --> 00:11:09,689
Η πληροφορία που περιέχουν δηλαδή η αίτησή σου για τη συγκεκριμένη σελίδα 

70
00:11:09,955 --> 00:11:14,315
Στέλνεται στην τοπική εφαρμογή web server. 

71
00:11:18,567 --> 00:11:29,554
Το ίδιο το πακέτο ανακυκλώνεται και είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί ξανά με την απάντηση στο αίτημα που έκανες  

72
00:11:35,361 --> 00:11:39,335
Δίνεται διεύθυνση και στέλνεται πάλι πίσω σε σένα 

73
00:11:40,099 --> 00:11:46,549
Περνάει πάλι το firewall δρομολογητές και βρίσκεται ξανά μέσα στο internet 

74
00:11:50,625 --> 00:11:54,443
 Πίσω στον τοπικό σου firewall 

75
00:11:57,804 --> 00:12:00,908
Και στο δικό σου λειτουργικό σύστημα 

76
00:12:01,714 --> 00:12:05,958
Έτοιμο να τροφοδοτήσει τον φυλλομετρητή σου  (web browser) με την πληροφορία που ζήτησες 

77
00:12:08,933 --> 00:12:14,113
Δηλαδή.... αυτή την ταινία!!! 

78
00:12:17,839 --> 00:12:29,661
Ελπίζω να εκτιμήσατε τον χρόνο που κατανάλωσα για να φτιάξω τους υπότιτλους για αυτή την ταινία και να κάνετε στον εαυτό σας ( και σε μένα ) τη χάρη να ασχοληθείτε περισσότερο με τα Δίκτυα!!!!
